[image: Безымянный]Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Замки", ОГРН 1147746938965
109518, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Текстильщики, 
проезд 1-й Грайвороновский, д. 9А, стр. 7	
Тел: 8 (800) 333-44-53, e-mail: info@zamok.su                                            WWW.ЗАМОК.SU

Инструкция программирования замков DMZ-1981J-S.

Функции ключей разделены на 3 типа:
* Мастер-ключ (ключ для программирования) 
* Ключ менеджера (используется для аварийного открытия при утере/порче гостевого ключа)
* Гостевой ключ (индивидуальный ключ посетителя) 


Установка мастер-ключа (ключ для программирования)

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до звукового сигнала. Поднесите мастер-ключ (не более 1-го) к месту считывания карт, звучит одиночный звуковой сигнал. Индикатор начинает мигать, ждем завершения пока не погас. Операция успешно завершена мастер-ключ запрограммирован.

[bookmark: _GoBack]Замок DMZ-1981J-S имеет 2 режима программирования:

1. Режим фиксированный (индивидуальный) 
 
Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 4-х). Поднесите мастер-ключ к сенсору 4 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ, если необходимо установить несколько гостевых ключей, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции. 

При необходимости можно установить ключ менеджера (не более 1-го). Поднесите мастер-ключ к сенсору 1 раз, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера. 
 (убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

При необходимости смены менеджер ключа выполните операцию по добавлению менеджер ключа. Старый ключ прекратит свое действие.

! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 1 раз, замок откроется.
! Для сброса ключей, поднесите мастер-ключ к сенсору 5 раз, прозвучит 3 коротких сигналя. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ.


2. Режим «Банковская ячейка» * (ключ менеджер + гостевой ключ банка)
*замок открывается ТОЛЬКО при наличии ключа администратора (менеджер) и гостевого ключа (два зависимых ключа).




Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 10-ти). Поднесите мастер-ключ к сенсору 2 раза, индикатор начнет мигать, во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ, если необходимо установить несколько гостевых ключей, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции. 
 Операция завершена, замок перешел в режим банковская ячейка, и будет открываться только при использовании двух ключей; ключ менеджер + один из гостевых ключа, по отдельности замок не будет открываться. 
При необходимости смены менеджер ключа выполните операцию по добавлению менеджер ключа. Старый ключ прекратит свое действие, и новый менеджер ключ будет так же работать в паре с ранее запрограммированными гостевыми ключами.
                                                         (убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)
 ! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 1 раз, замок откроется.
                                                                    

Для возврата замка в фиксированный режим или сменить гостевые ключи необходимо поднести мастер-ключ к сенсору 5 раз, прозвучит 3 коротких сигналя. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ, можно перевести замок в режим, который Вам необходим.




Дополнительная информация.

* Замок работает от 4 (четырех) источников питания размером АА (пальчиковые батарейки).

** При снижении напряжения в источниках питания и блокировке замка воспользуйтесь кабелем micro-USB и powerbank-ом. Разъем для кабеля находится внутри замка, необходимо аккуратно открыть черную крышку с помощью силиконовой вакуумной присоски, соединить провод и подать питание, открываем замок, и меняем батарейки.
ЗАРЯЖАТЬ ЗАМКИ ДАННЫМ ОБРАЗОМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!!
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