Замок мебельный кодовый механический с ключом 6036 
арт. 0246 С
Инструкция по эксплуатации
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Область применения: Для шкафов временного хранения.


Как открыть/закрыть замок

Открытие замка. (Рис. 1) 
1.1 Введите 4-хзначный цифровой код (стандартный заводской код - 0000)
1.2 [image: Picture background]Поверните ручку по часовой стрелке на 90° (стрелка на ручке в положении «Открыт»   )
1.3 Замок открыт. 
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       Закрытие замка. (Рис. 2)
1.1 Введите код 0000
1.2 [bookmark: _GoBack][image: ]Поверните ручку против часовой стрелки на 90° (стрелка на ручке в положении «Закрыт»   )
[image: ]
1.3 Замок закрыт

Смена пароля
1.1 Введите код
1.2 [image: Picture background]Поверните ручку по часовой стрелке на 90° (стрелка на ручке в положении «Открыт»   )
1.3 На обратной стороне замка переведите рычаг из положения «A» в положение «B» (Рис.3)
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1.4 Введите новый код.
1.5 [image: ]На обратной стороне замка переведите рычаг из положения «В» в положение «А» (Рис.4)



1.6 Код успешно изменен

Восстановление забытого кода

1.1 Вставьте Мастер ключ и откройте замок
1.2 Нажмите и зафиксируйте на задней панели замка кнопки для поиска кода
1.3 Прокручивайте поочередно цифровые барабаны до характерного щелчка. 
1.4 [image: ]Пароль успешно восстановлен.
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Установочные размеры
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Страна производства – Китай.
Импортер – ООО «Евро-Замки» ИНН 7721842870, 109518, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, дом 38, корпус 1 помещение 1Н.
Тел.: (800)333-44-53, +7(495)739-90-17, www.замок.su
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